|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **İŞ AYAKKABISI**  **KIŞLIK** | 1. İş Ayakkabısı **TS EN ISU 20345:2012**emniyet ayak giyecekleristandartlarına uygun olmalıdır. 2. Güvenlik kategorisi **S2 SRC kategorisine** uygun olmalıdır.**A+SB+E+WRU+SRC** özellikleri taşımalıdır.   **A:** Antistatik  **SB:** Temel Emniyet  **E:** Topuk Bölgesinin Enerji Absorbsiyonu  **WRU:** Suya dayanıklı saya  **SRC:**Kaymalara karşı dirençli, Kaymaz taban   1. **200 J burun korumalı** (kompozit çelik burun koruyucu) emniyet ayakkabıları sınıfına haiz olmalıdır. 2. Taban kaymama özelliğine haiz **SRC** standardını taşımalıdır. 3. İş ayakkabısı, **yarım bot,bağcıksız tek cırtlı** olmalıdır. 4. Yüksek nefes alabilir özellikli deriye sahip saya, ter emici ve aşınmaya karşı dayanıklı olmalıdır. Saya **hava alabilen**, astarı**hava geçirgen** olmalı, ayakların havalandırılmasına imkân vermelidir.Ter emme ve emilen teri geri bırakma özelliğine sahip olmalıdır. 5. Ayakkabı, içinde bakteri üremesine ve koku yapmasına engel olacak şekilde anti bakteriyel olmalıdır.   Aşınmaya ve yağa dayanıklı tabana sahip olmalıdır. |  |