**MASAÜSTÜ KART YAZICI TEKNİK ŞARTNAME**

* Renkli Tek taraflı yazdırma özelliği olmalıdır.
* Kart giriş haznesine 80 karta kadar almalıdır.
* 5 sn’de bir kart yazdırma özelliği olmalıdır.
* Windows 7/8/10, Mac OS, Linux işletim sistemlerini desteklemelidir.
* USB ve Ethernet bağlantısı olmalıdır.
* Kontrol paneli led ışıklı olmalıdır.
* 300 dpi çözünürlük olmalıdır.
* Modüler yapıya sahip olması ve istenildiğinde ek modül ile yükseltme özelliği olmalıdır.
* 0.38 mm kalınlığındaki kartları yazdırabilmelidir.
* Kart çıkış haznesi 25 karta kadar almalıdır.
* CB, CE, FCC, KC, CCC Sertifikalarına sahip olmalıdır.
* 64 MB RAM olmalıdır.
* ISO 7816(ID-1) Temaslı ; MIFARE, ISO 14443(Type A/B), ISO 15693, DESFIRE, iCLASS Temazsız kodlama seçenekleri olmalıdır.