**T.C.**

**ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI**

**Fen İşleri Müdürlüğü**

**TEKLİF ALMA FORMU**

**Tarih ve Seri no: ……/…./2021 Tel: 0 446 223 99 30 Talep eden servis: Fen İşleri Müdürlüğü Faks: 0 446 223 26 31**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **S.No** | **Satın Alınacak Mal veya Hizmetin Cinsi ve Evsafı** | **Birim** | **Miktar** | **Birim Fiyatı** | **Toplam Fiyatı** |
|
| **1** | Çelik boru dış çap 33,4/3,4 mm | MT | 25 |  |  |
| **2** | Demont. Çelik boru dış çap 33,4/3,4 mm (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | MT | 10 |  |  |
| **3** | Çelik boru dış çap 42,2/3,6 mm | MT | 60 |  |  |
| **4** | Doğalgaz küresel vana, pirinç preste imal edilmiş teflon contalı, tam geçişli, (1/2" vidalı) ø 15 mm. | AD | 4 |  |  |
| **5** | Doğalgaz küresel vana, pirinç preste imal edilmiş teflon contalı, tam geçişli, (1" vidalı) ø 25 mm. | AD | 4 |  |  |
| **6** | Demont. Doğalgaz küresel vana, pirinç preste imal edilmiş teflon contalı, tam geçişli, (1" vidalı) ø 25 mm. | AD | 2 |  |  |
| **7** | Doğalgaz küresel vana, pirinç preste imal edilmiş teflon contalı, tam geçişli, (1 1/4" vidalı) ø 32 mm. | AD | 4 |  |  |
| **8** | Kullanım basıncı 500m bar'a kadar olan selenoidler normalde açık dn 32 (1 1/4") vidalı | AD | 1 |  |  |
| **9** | Filtreli regülatörler 1 bar'a kadar dn 25 (1") vidalı (ts 10624) | AD | 1 |  |  |
| **10** | Filtreli regülatörler 1 bar'a kadar dn 32 (1 1/4") vidalı (ts 10624) | AD | 1 |  |  |
| **11** | Yağlı boya ile boru boyanması ø 15 mm - 50 mm, (1/2" - 2") arası (2") dahil | MT | 85 |  |  |
| **12** | Anahtarlı Otomatik Sigortalar16 A'e kadar (10 kA kesme kapasiteli) | AD | 2 |  |  |
| **13** | 3x4 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh) | MT | 20 |  |  |
| **14** | Doğalgaz dedektörü | AD | 1 |  |  |
| **15** | Doğalgaz tesisat proje çizim bedeli (1 adet kolon hattı,1 adet ocak, 1 adet kombi ve 2 adet ısıtıcı için) | AD | 1 |  |  |
| **16** | Doğalgaz Sayaç Kutusu (100\*60 cm) | AD | 1 |  |  |
| **17** | Yüksek yanma verimliliğine sahip, duvar tipi gaz yakıtlı sıcak hava üretici (minimum 45kW) | AD | 2 |  |  |
| **18** | Doğalgaz kombi flexi (60 cm) | AD | 2 |  |  |
| **19** | Doğalgaz pencere menfezi alınması ve yerine takılması | AD | 2 |  |  |
| **20** | Doğalgaz mekanik deprem vanası (DN 32'lik) | AD | 1 |  |  |
| **TOPLAM (TL):** | | | | |  |
| **K D V % …... :** | | | | |  |
| **GENEL TOPLAM (TL):** | | | | |  |
| **KAŞE / İMZA** | | | | | |

**Not: Erzincan Merkez Çukurkuyu İtfaiye Müfreze Binası doğalgaz tadilat işidir. Teknik Şartnameleri ve projesine uygun olarak yapılacaktır.**