**NOKATA VURUŞLU YAZICI TEKNİK ŞARTNAMESİ**

Baskı Teknolojisi Seri Etkili Nokta Vuruşlu Baskı Teknolojisi

Yazıcı Kafası 9 Pinli

Baskı Yönü Çift yönlü/Tek yönlü baskı

Grafik Çözünürlüğü Maks. 240(Y) x 216(D) dpi

Baskı hızı Yüksek Hızlı Taslak: 375 cps, High Speed Draft: 333 cps, Utility: 250 cps, Ortalama Letter Kalitesi: 63 cps

Satır Besleme Aralığı 4,23 mm (1/6 "), 3,18 mm (1/8 "), n x 0,35 mm(n/72 ") (n=1-85), n x 0,18 mm(n/144 ") (n=0-255), n x 0,12 mm(n/216 ") (n=0-255)

Besleme Hızı 4,0 inç/saniye, 4,23 mm (1/6”) satır besleme: Yaklaşık 52 milisaniye

Kağıdı Yönlendirme Sürekli besleyici (Arka), Sürekli besleyici (Alt), Manuel (Üst)

Karakter genişliği 80 kolon (10Cpı)

Karakter Sıklığı Yüksek Hızlı Taslak: 12,0 cpi

High Speed Draft: 10,0 cpi, 12,0 cpi, 15,0 cpi, 17,1 cpi, 20,0 cpi

Utility: 10,0 cpi, 12,0 cpi, 15,0 cpi, 17,1 cpi, 20,0 cpi, Orantılı

Arabirim IEEE1284-1994 Çift Yönlü Paralel, USB 2.0 (Tam Hızlı), RS-232C (25 pinli)

Emülasyon Epson lx , ESC/P emülasyonu, IBM ProPrinter, Microline emülasyonu

Hafıza 128 KB

Yerleşik Yazı Tipi NLQ Courier, NLQ Gothic, Scalable Courier, Scalable Gothic, High Speed Draft, Utility

Yazı Tipi Stili Çift Genişlik, Çift Yükseklik, Vurgulu, Kalın, İtalik, Üst Çizgili

1-D Barkod UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, Code39, Aralıklı 2/5 (ITF), Code128, POSTNET

Kağıt Türü Sürekli kağıt, Sürekli kopyalama kağıdı, Sayfa kağıt, Kart, Zarf, Etiket

Kağıt Ağırlığı Ayarı Manuel

Kağıt Boyutu Sürekli kağıt: Genişlik 76,2-254,0 mm x Uzunluk 76,2-355,6 mm

Tek parçalı kağıt: Genişlik 100,0-257,0 mm x Uzunluk 100,0-356,0 mm

Çok parçalı kağıt: Genişlik 76,2-254,0 mm x Uzunluk 76,2-355,6 mm

Kağıt Ağırlığı Sürekli kağıt: 52 - 82 g/m2

Tek parçalı kağıt: 52 - 90 g/m2

Çok parçalı kağıt: 40 - 58 g/m2

Kopyalama özelliği Normal baskı modu: orijinal + 4 sayfa (Toplam Kalınlık < 0,33 mm)

Güç Kaynağı Tek faz 220 - 240 VAC ±%10, 50/60 Hz ±%2

Güç Tüketimi Çalışırken: Maks. -W (ISO10561 (Utility, Range1) Baskı Yaklaşık 33 W)

Uyku: < 2,5 W

Gürültü Seviyesi Çalışma: Yaklaşık 55 dBA Boşta: < 0 dBA

Yazıcı Kafası Ömrü en az 200 milyon vuruş/pin